**ПРИКАЗ**

**от 14 июля 2022 г. N 571/пр**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ.**Методика действует в соответствии с [пунктом 33](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=427606#l3458) статьи 1, [пунктом 7.5](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=427606#l2603) части 1 статьи 6, [частью 3](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=427606#l4433) статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**п.1 Методика устанавливает методы и способы применения сметных норм на **этапе архитектурно-строительного проектирования**, **подготовки сметы на снос** объекта в соответствии **с** [**частью 1**](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=427606#l3255) **статьи 8.3** с применением ресурсно-индексного и ресурсного методов.

До размещения информации о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве сметные нормы также используются для разработки федеральных единичных расценок, применяемых при составлении сметной документации базисно-индексным методом.

**II. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Из п.1: Методика применения устанавливает методы и способы применения сметных норм  
**на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта в соответствии с** [**частью 1**](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=427606#l3255) **статьи 8.3** Градостроительного кодекса Российской Федерации с применением ресурсно-индексного и ресурсного методов.

Из п.3: Сметные нормы **используются при подготовке** отдельных разделов проектной документации, разрабатываемой в соответствии с [**Положением**](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=411672#l24) **от 16 февраля 2008 г. N 87**

Из п.4: До размещения информации о сметных ценах строительных ресурсов в текущем уровне цен в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве сметные нормы также используются для разработки федеральных единичных расценок, **применяемых при составлении сметной документации базисно-индексным методом.**

**III. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

П.42,43 Характеризует затраты, учтенные в сборниках на ГЭСНм

**IV. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

58. Сметные нормы, включенные в сборники ГЭСНмр, разработаны по аналогии с положениями, приведенными в пунктах 41 - 49 Методики

**V. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

п. 63. Характеризует затраты, учтенные в сметных нормах на ремонтно-строительные работы

**VI. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

72. В сметных нормах, включенных в сборники ГЭСНп, учтены затраты труда пусконаладочного персонала, связанные с выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, установленного с учетом требований соответствующей нормативной и технической документации.

**VII. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

78. Способы и методы применения сметных норм на ремонтно-реставрационные работы, обусловленные особенностями производства работ, которые использовались при разработке сметных норм, предусмотрены разделами "Общие положения", "Исчисление объемов работ" и "Приложения" сборников ГЭСНрр.

**VIII. МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ ПРИ РАЗБОРКЕ И (ИЛИ) ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ЧАСТЕЙ**

Из. П.88. В сметных нормах не учтены затраты по погрузке в автотранспортные средства с целью дальнейшего размещения и (или) утилизации (обезвреживания) строительного мусора

Из. П. 89. Справочные данные по объемному весу строительного мусора, В случае отсутствия в проектной и (или) иной технической документации необходимых данных о массе разбираемых строительных конструкций.